# K čemu jsou ty "míče" na drátech středního či vysokého napětí?

Vedení vysokého napětí je doplněno ochrannými prvky, jež chrání ptactvo a současně také zabraňují výpadkům sítě při dotyku a pádu cizích těles do vedení. Těmito ochrannými prvky se mohou doplnit jak vedení s izolovanými vodiči, tak i vedení s vodiči holými.
Zmiňované koule jsou výstražné koule, které se montují k vizuálnímu zvýraznění venkovních vedení při křižování vodních ploch a význačných komunikací, nebo v blízkosti letišť, chrání nejen přelétající ptactvo, ale i nízko letící letadla. Letadla totiž mohou použít vozovku jako přistávací plochu v nouzi. Tyto výstražné značky se umísťují na vedení hlavně nad komunikacemi zejména pro záchranáře (helikoptéry), aby při zásahu nedošlo ke kolizi s vedením.